**Anleitung für die elektrische Aromalampe Galeo YIN**

**Spezifikationen:**

Abmessungen: ⌀ 14 cm x 6,5 cm

Stromversorgung: AC 220-240V/50HZ

Leistung: 4 W

Länge des Kabels: 1,5 m

**Anleitung:**

Schließen Sie das Gerät mit dem Kabel an das Stromnetz an und schalten Sie es dann mit dem Knopf ein.

Die Taste leuchtet auf, um anzuzeigen, dass das Gerät eingeschaltet ist.

Geben Sie die gewünschte Menge Duftwachs oder eine Mischung aus Wasser und ätherischen oder Aromaölen in den Behälter des Geräts.

Die elektrische Aromalampe erhitzt das Duftwachs oder das Wasser-Öl-Gemisch, wodurch der Duft verdampft und sich im Raum verteilt. Die Aromalampe besteht aus glasierter Keramik und ist daher zerbrechlich! Die Temperatur ist selbstregulierend, es muss also nichts eingestellt werden. Entfernen Sie nach dem Gebrauch das Wachs/Gemisch und wischen Sie die Schale vorsichtig sauber.

**Sicherheitsmaßnahmen:**

Während der Verwendung des Gerätes nicht die Heizfläche berühren. Diese ist heiß, es besteht die Gefahr von Verbrennungen.

Verwenden Sie das Gerät nicht unter direkter Sonneneinstrahlung, in der Nähe von Klimaanlagen, Haartrocknern, Kerzen oder anderen Heizgeräten.

Außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren aufbewahren.

**Warnung:**

Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen.

* Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
* Nicht zum Verzehr geeignet, vermeiden Sie den Verzehr von Flüssigkeiten, die Sie in die Aromalampe geben.
* Decken Sie das Gerät nicht ab, wenn es eingeschaltet ist.
* Elektrische Geräte! Darf nicht im normalen Müll entsorgt werden. Entsorgen Sie das Gerät gemäß den Vorschriften für die Entsorgung von elektronischem Abfall.