OFICIÁLNÍ NÁVOD K POUŽITÍ: ULTRAZVUKOVÝ DIFUZÉR BLOOMY LOTUS ACORN (BL-029)
1. Technické specifikace
· Model: Bloomy Lotus Acorn / Petite Acorn (BL-029)
· Objem nádržky na vodu: 139 ml (užitečný objem cca 120–130 ml)
· Doporučená velikost místnosti: až do 45 m²
· Materiál: Matné sklo (horní kryt), ABS plast s texturou dřeva / PP (základna a nádržka)
· Doba provozu: až 8 hodin (v intervalovém režimu)
· Funkce: Ultrazvuková difuze, barevné LED podsvícení, integrovaný časovač, automatické bezpečnostní vypnutí.
2. Uvedení difuzéru do provozu (Příprava a plnění)
Před manipulací se ujistěte, že je přístroj vypnutý a odpojený od elektrické sítě.
1. Umístění: Postavte difuzér na rovný, stabilní, pevný a voděodolný povrch. Ujistěte se, že kolem přístroje může volně proudit vzduch a nestojí v bezprostřední blízkosti jiné elektroniky nebo materiálů citlivých na vlhkost.
2. Otevření: Opatrně vertikálním směrem nahor sejměte vnější skleněný kryt (tvar žaludu) a následně sundejte i vnitřní plastové ochranné víčko nádržky.
3. Připojení napájení: Zapojte konektor napájecího adaptéru do zdířky na spodní straně základny difuzéru. Kabel protáhněte připraveným výřezem, aby přístroj stál pevně na podložce a nekýval se. Síťový adaptér zatím nezapojujte do zásuvky.
4. Plnění vodou: Do nádržky nalijte čistou vodu o pokojové teplotě. Výrobce doporučuje používat vodu z kohoutku, případně filtrovanou či destilovanou vodu.
· ⚠️ DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Nikdy nepřekračujte vyznačenou maximální hladinu vody (rysku MAX) uvnitř nádržky. Pokud nádržku přeplníte, ultrazvuková membrána nebude schopna správně vibrovat a přístroj nebude generovat žádnou mlhu.
5. Přidání vonné esence: Do vody nakapejte 3 až 5 kapek kvalitního esenciálního nebo aroma oleje. Intenzitu vůně můžete upravit počtem kapek podle velikosti místnosti a Vašich osobních preferencí. Nikdy nekapejte olej do suché nádržky bez vody.
6. Uzavření: Nasaďte zpět vnitřní plastové víčko a poté opatrně usaďte vnější skleněný designový kryt. Uistite se, že obě části správně dosedly na své místo, aby voda nestříkala ven.
3. Ovládání a funkce
Zapojte síťový adaptér do elektrické zásuvky (230 V). Ovládání se provádí pomocí tlačítek umístěných na základně přístroje.
🌬️ Nastavení difuze a časovače (Tlačítko MIST / POWER)
Opakovaným stisknutím tlačítka pro mlhu volíte požadovaný provozní režim:
· 1. stisknutí: Zapnutí neustálé difuze (Continuous). Přístroj pracuje nepřetržitě, dokud se nespotřebuje voda.
· 2. stisknutí: Aktivace časovače na 2 hodiny. Po uplynutí této doby se difuzér sám vypne.
· 3. stisknutí: Aktivace časovače na 4 hodiny.
· 4. stisknutí: Aktivace úsporného intervalového režimu na 8 hodin (přístroj střídá cykly vypouštění mlhy a pauzy, což prodlužuje dobu provonění).
· 5. stisknutí: Úplné vypnutí difuze.
💡 Nastavení LED osvětlení (Tlačítko LIGHT)
Tento model nabízí ambientní podsvícení (včetně bílého světla), které prostupuje matným sklem. Funkce osvětlení pracuje nezávisle na vypouštění mlhy.
· 1. stisknutí: Zapne se režim automatického plynulého střídání všech dostupných barev.
· 2. stisknutí: Zafixuje aktuální barvu, která zrovna svítí.
· Další stisknutí: Umožňuje manuálně přepínat mezi jednotlivými konkrétními barvami a upravovat jejich intenzitu.
· Dlouhé stisknutí: Úplné vypnutí světla (ideální pro nerušený spánek v noci), přičemž funkce difuze může zůstat dál v provozu.
4. Bezpečnost, údržba a čištění
💡 Automatické bezpečnostní vypnutí
Přístroj má v sobě integrovaný elektronický senzor hladiny vody. Jakmile se voda v nádržce zcela spotřebuje, difuzér se automaticky sám okamžitě vypne, aby nedošlo k přehřátí a poškození ultrazvukového disku.
· Směr vylévání vody (Extrémně důležité): Pokud v nádržce zbyla voda a potřebujete ji vylít (např. při čištění nebo změně vůně), vždy ji vylévejte na opačné straně, než se nachází vzduchový výdech (malý ventilační otvor uvnitř nádržky). Pokud by voda zatekla do této ventilace, dojde k nevratnému poškození vnitřní elektroniky v základně přístroje.
· Pravidelné čištění: Pro zachování stoprocentní funkčnosti a čistoty vůně doporučujeme po každých 3 až 4 použitích (nebo alespoň jednou týdně) nádržku vypláchnout čistou vodou a otřít měkkým hadříkem nebo papírovým ubrouskem.
· Odstraňování vodního kamene: Ultrazvukovou membránu (keramický disk na dně nádržky) čistěte s maximální opatrností. Nikdy na ni netlačte prsty, nepoužíváte hrubé houbičky ani ostré či kovové předměty. Pokud se na disku usadí vodní kámen, kápněte na něj pár kapek bílého octa nebo kyseliny citronové rozpuštěné ve vodě, nechte 5 až 10 minut působit a poté disk jemně očistěte vatovou tyčinkou. Následně nádržku vypláchněte čistou vodou.
· Všeobecná varování: Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření. Chraňte jej před nárazy a pády. Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, nenechávejte v něm stát vodu a skladujte jej v suchu.

