OFICIÁLNÍ NÁVOD K POUŽITÍ: ULTRAZVUKOVÝ DIFUZÉR ESTÉBAN – BAMBUS
Všeobecné pokyny a varování
· Záruka: Na produkt se vztahuje záruka v souladu s platnou legislativou proti předložení pokladní stvrzenky nebo jiného dokladu o koupi. 
· Náhradní díly: K tomuto produktu nejsou dostupné žádné náhradní díly. 
· Manipulace a ochrana: Vyvarujte se nárazům a pádům přístroje. Přístroj nikdy neomalujte ani nezakrývejte. Určeno výhradně pro použití v interiéru. 
· Únik kapalin a čištění: Dbejte na to, aby roztok z nádržky nevytekl z přístroje. Po použití musí být přístroj okamžitě vyčištěn a nesmí se v něm nacházet žádný zbytek roztoku. 
· Umístění: Během provozu difuzér (zvlhčovač) nikdy nepřemisťujte. Přístroj vždy postavte na rovnou, stabilní a chráněnou plochu. Používejte pouze síťový adaptér dodávaný s tímto difuzérem. Při čištění nebo doplňování vody musí být zástrčka vždy vytažena ze zásuvky. 
· Bezpečnost: Neumisťujte přístroj v dosahu dětí nebo zvířat. Kupující nesmí přístroj sám demontovat. Ventilační otvor na základně přístroje musí zůstat vždy volný a čistý, aby se zabránilo přehřátí. 
· Používané esence: Přístroj je určen k použití pouze s interiérovými parfémovými koncentráty Estéban zředěnými ve vodě. Použití jiných látek může představovat riziko. 
· Poškození kabelu: Flexibilní externí kabel tohoto transformátoru nelze vyměnit; v případě poškození kabelu by měl být transformátor zlikvidován. Pokud dojde k poškození kolíků zástrčky, musí být síťový adaptér vyřazen a sešrotován. Přístroj smí být provozován pouze s velmi nízkým bezpečnostním napětím, jak je vyznačeno na přístroji. 
· Použití dětmi a osobami: Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, případně osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod náležitým dohledem nebo byly řádně poučeny o bezpečném používání přístroje a plně pochopily související rizika. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru. 
⚠️ DŮLEŽITÉ ZDRAVOTNÍ UPOZORNĚNÍ
Mikroorganismy, které mohou být přítomny ve vodě nebo v prostředí, kde se přístroj používá či skladuje, se mohou v nádržce na vodu množit a následně být rozptylovány do ovzduší, což může vést k vážným zdravotním rizikům. Nádržku proto každé 3 dny důkladně vyčistěte. 
Všechny potřebné rady a video tutoriály týkající se aroma difuzérů a vonných koncentrátů Estéban naleznete na naší domovské stránce: www.esteban.fr 
Seznam (neúplný) zemí, které pro tento aroma difuzér nepotřebují adaptér: Francie, Německo, Portugalsko, Belgie, Itálie, Španělsko, Švýcarsko, Rakousko, Lucembursko, Nizozemsko, Maroko, Ukrajina, Rusko, Ázerbájdžán, Angola, Gabon, Senegal, Madagaskar, Finsko, Rumunsko, Česká republika, Polsko, Pobaltské státy (Estonsko, Lotyšsko, Litva), Řecko, Chorvatsko, Slovensko, Bulharsko, Maďarsko, Kazachstán, Bělorusko, Jižní Korea. 
UVEDENÍ DIFUZÉRU DO PROVOZU 
(Grafické kroky 1–6 na straně 2)
1. Vertikálně směrem nahoru sejměte vnější bambusový kryt (A).
2. Opatrně sundejte vnitřní plastové víčko nádržky.
3. Do nádržky nalijte čistou vodu o pokojové teplotě. Maximální kapacita je 120 ml (nepřekračujte rysku MAX). 
4. V závislosti na požadované intenzitě vůně přidejte do vody 10 až 15 kapek interiérového parfémového koncentrátu Estéban. 
5. Nasaďte zpět vnitřní víčko a poté vnější bambusový kryt (A).
6. Připojte napájecí kabel k základně přístroje a zapojte adaptér do elektrické zásuvky ve zdi.
· Pozor: Rozprašovač nebude fungovat, pokud je množství vody nedostatečné, nebo pokud naopak překračuje limit 120 ml. 
BEDIENUNG AM DUFTVERTEILER / OVLÁDÁNÍ NA DIFUZÉRU 
🌬️ Tlačítko NEBEL (Mlha) 
· 1. stisknutí: Spuštění nepřetržitého vypouštění vonné mlhy. 
· 2. stisknutí: Přepnutí na intervalové rozprašování – vůně se střídavě vypouští každých 15 sekund. Kontrolka/lampa jednou blikne, čímž potvrdí změnu režimu. 
· 3. stisknutí: Úplné ukončení difuze a vypnutí mlhy. 
⏱️ Tlačítko TIMER (Časovač) 
(Slouží pro optimální nastavení chodu při maximálním naplnění nádržky): 
· 1. stisknutí: Aktivace automatického vypnutí po 1 hodině. 
· 2. stisknutí: Aktivace automatického vypnutí po 2 hodách. 
· 3. stisknutí: Aktivace automatického vypnutí po 3 hodinách. 
· 4. stisknutí: Návrat do režimu standardní nepřetržité difuze. 
💡 Tlačítko LICHT (Světlo) 
Tato funkce pracuje zcela nezávisle na rozprašování mlhy. 
· 1. stisknutí: Rozsvícení jasného náladového osvětlení. 
· 2. stisknutí: Přepnutí na tlumené/decentní náladové osvětlení. 
· 3. stisknutí: Efekt světla svíčky (mihotání světla). 
· 4. stisknutí: Úplné zhasnutí světla. 
· Tip: Dlouhé stisknutí jakéhokoliv tlačítka po dobu několika sekund okamžitě zastaví všechny právě spuštěné funkce. 
DÁLKOVÝ OVLADAČ 
Dálkový ovladač umožňuje pohodlně ovládat cykly přístroje na dálku:
· Tlačítko ON/OFF (zapnutí/vypnutí): Zapne difuzér v režimu nepřetržitého mlžení a spustí jasné náladové osvětlení. Druhým stisknutím přístroj vypnete. 
· Tlačítko osvětlení: Zapíná nebo vypíná osvětlení, přičemž funguje zcela nezávisle na funkcích provonění. 
· Tlačítko nepřetržitého mlžení: Přepne difuzér do režimu stálého rozprašování. 
· Tlačítko časovače (TIMER): Nastavení doby provozu na 1 hodinu, 2 hodiny nebo 3 hodiny (při maximálním naplnění). 
· Tlačítko světelného prostředí: Výběr intenzity osvětlení – intenzivní, jemné nebo efekt plápolající svíčky (mihotání). Funguje nezávisle na provonění. 
· Tlačítko intervalu 15s: Spustí difuzi s přerušováním každých 15 sekund (kontrolka jednou blikne pro potvrzení změny režimu). 
PO POUŽITÍ / BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI POUŽITÍ 
· Umístěte difuzér na rovnou a stabilní plochu, bezpečně daleko od okraje. 
· Doporučená voda: Minerální voda / voda z kohoutku / o pokojové teplotě / s nízkým obsahem vápníku. 
· Do nádržky nikdy nelijte horkou vodu, mohlo by dojít k poškození citlivých vnitřních částí. 
· Pokud přístroj nepoužíváte, nikdy nenechávejte vodu stát v nádržce. Oblast kolem zvlhčovače by neměla zůstávat mokrá ani vlhká. 
· ⚠️ Nikdy nekapejte vonné koncentráty do ještě suché nádržky bez vody, jinak hrozí vážné poškození přístroje. Nadměrné množství koncentrátu může narušit tvorbu mlhy nebo přístroj poškodit. 
· Po každém použití a před delším uskladněním přístroj krok za krokem důkladně vyčistěte, abyste zamezili vzniku nečistot a nepříjemných pachů: 
· Čištění nádržky a horní části: Nádržku na vodu a vnitřní součásti omyjte vodou. Použijte k tomu savý kuchyňský papír a jemný čisticí prostředek (např. klasické mýdlo, prostředek na nádobí). Nikdy nepoužívejte agresivní spreje, rozpouštědla nebo čisticí prostředky, které by mohly přístroj poškrábat či poleptat. Přístroj následně osušte suchým hadříkem. 
· Čištění vnějšího povrchu: K očištění vnějších částí nádržky použijte v případě potřeby pouze měkký, jemně navlhčený hadřík. 
· Čištění keramického disku: K očištění keramického disku použijte dodaný čisticí kartáček nebo vatovou tyčinku (pouze s čistou vodou) – na disk nikdy netlačte příliš silně. 
Technické parametry:
· Vstup adaptéru: 100–240 V ~ 50/60 Hz 
· Výstup adaptéru: 24 V ⎓ 0.5 A 
· Výkon: 10 W 
REPARATUR / ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ 
Při výskytu funkčních poruch zkontrolujte prosím následující body: 
	Závada / Příznak
	Možná příčina
	Řešení

	Při zapnutí přístroje nevychází žádná mlha 
	Přístroj není připojen k síti.
	Ujistěte se, že je elektrický adaptér správně připojen k přístroji a zástrčka je pevně zasunuta do zásuvky.

	
	Nedostatečná hladina vody.
	Naplňte nádržku na vodu.

	
	Hladina vody překračuje limit 120 ml.
	Odlijte přebytečnou vodu z nádržky.

	
	Výstup na konci dílu B je ucpaný.
	Zkontrolujte otvor a ujistěte se, že nic nebrání volnému výstupu mlhy.

	
	Vývod nad keramickým diskem je zablokován kapkou vody.
	Použijte vatovou tyčinku, zasuňte ji opatrně do vývodu a nahromaděnou kapku vody odstraňte.

	Během provozu se mlha náhle zastaví 
	Nedostatečná hladina vody nebo se na konci dílu B nahromadily kapky vody.
	Naplňte nádržku na vodu. Pokud jsou na konci dílu B kapky, přístroj vypněte, sejměte díl B a kapky otřete.

	Množství vycházející mlhy je slabé / nedostatečné 
	Keramický disk je znečištěný nebo ucpaný kapkou vody.
	Vyčistěte keramický disk přesně podle pokynů uvedených v rubrice „BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI POUŽITÍ“.

	
	V nádržce je nadměrné množství vonného koncentrátu Estéban.
	Vyprázdněte nádržku a celý přístroj kompletně vyčistěte.

	
	Nahromadění vodních kapek na konci dílu B.
	Vypněte přístroj, sejměte díl B a nahromaděné kapky vody otřete.

	Světlo se vůbec nerozsvítí 
	Došlo k poruše vnitřního modulu difuzéru.
	V rámci zákonné lhůty odneste přístroj zpět svému prodejci k vyřízení reklamace v zákaznickém servisu.

	Dálkový ovladač nefunguje 
	Baterie v ovladači je vybitá, nebo ovladač není správně namířen na přístroj.
	Vyměňte baterii za novou typu CR 2025. Při ovládání namiřte ovladač přímo směrem k difuzéru.


Pokud problémy i po kontrole těchto bodů přetrvávají, obraťte se prosím na svého prodejce. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávnou nebo nevhodnou manipulací s přístrojem. 

