Kompletný návod na použitie: Bloomy Lotus Bud
1. Príprava a umiestnenie
· Umiestnite difuzér na rovný, stabilný a vodeodolný povrch, mimo dosahu priameho slnečného žiarenia a domácich spotrebičov.
· Jemným ťahom nahor zložte vonkajší dizajnový kryt (tvar púčika).
· Zložte vnútorné plastové viečko, ktoré kryje samotnú nádržku na vodu.
· Zapojte konektor napájacieho adaptéra do zdierky na spodnej strane základne difuzéra. Kábel pretiahnite pripraveným výrezom, aby prístroj pevne stál. Sieťový adaptér zatiaľ nezapájajte do zásuvky.
2. Plnenie vodou a esenciálnym olejom
· Do nádržky nalejte čistú vodu s izbovou teplotou (ideálne kohútikovú alebo balenú, nepoužívajte horúcu vodu).
· Dôležité upozornenie: Vodu lejte maximálne po rysku MAX (130 ml) vyznačenú vo vnútri nádržky. Pokiaľ nádržku preplníte, difuzér nebude schopný generovať hmlu.
· Do vody nakvapkajte 3 až 5 kvapiek kvalitného esenciálneho alebo vonného oleja. Množstvo môžete upraviť podľa veľkosti miestnosti a požadovanej intenzity vône.
· Nasaďte späť vnútorné plastové viečko a následne vonkajší dizajnový kryt. Uistite sa, že kryt správne dosadol.
3. Ovládanie a funkcie
Zapojte sieťový adaptér do elektrickej zásuvky. Ovládanie sa vykonáva pomocou dotykových alebo mechanických tlačidiel na základni prístroja (označených ikonami pre hmlu a svetlo).
🌬️ Nastavenie difúzie (Tlačidlo MIST)
Opakovaným stlačením tlačidla pre hmlu volíte prevádzkové režimy:
· 1. stlačenie: Zapnutie neustálej difúzie (Continuous). Prístroj pracuje nepretržite až do odparenia vody (cca 3 až 4 hodiny).
· 2. stlačenie: Aktivácia intervalového režimu (Interval) – prístroj strieda cykly zapnutia a vypnutia (spravidla 5 minút beží, 5 minút odpočíva). Tento režim predĺži dobu prevádzky až na 7–8 hodín.
· 3. stlačenie: Aktivácia časovača (Timer) na pevne stanovenú dobu (napr. 2 hodiny).
· 4. stlačenie: Vypnutie difúzie.
💡 Nastavenie LED osvetlenia (Tlačidlo LIGHT)
Model Bud ponúka integrované ambientné podsvietenie, ktoré preniká cez telo prístroja:
· 1. stlačenie: Zapne sa automatické plynulé striedanie všetkých farieb.
· 2. stlačenie: Zafixuje aktuálnu farbu, ktorá práve svieti.
· Ďalšie stlačenie: Umožňuje manuálne prepínať medzi jednotlivými farbami a ich intenzitami.
· Dlhé stlačenie: Úplné vypnutie svetla (vhodné na noc), pričom difuzér ďalej vypúšťa hmlu.
Bezpečnosť, údržba a čistenie
💡 Automatické vypnutie
Prístroj má v sebe zabudovaný bezpečnostný senzor hladiny vody. Akonáhle sa voda v nádržke úplne spotrebuje, difuzér sa automaticky sám vypne, aby nedošlo k poškodeniu ultrazvukového disku.
· Smer vylievania vody: Pokiaľ v nádržke zostala voda a chcete ju vyliať, vždy ju vylievajte na opačnej strane, než sa nachádza vzduchový výduch (ventilácia vo vnútri nádržky). Pokiaľ by voda zatiekla do ventilácie, poškodí sa elektronika základne.
· Čistenie: Po každých 3 až 4 použitiach odporúčame nádržku vypláchnuť a utrieť mäkkou handričkou.
· Vodný kameň: Ultrazvukovú membránu (keramický disk na dne) čistite veľmi jemne. Pokiaľ sa na nej usadí vodný kameň, kvapnite na ňu trochu bieleho octu, nechajte 5 minút pôsobiť a jemne utrite vatovou tyčinkou. Nikdy nepoužívajte ostré predmety ani hrubé čistiace piesky.

