OFICIÁLNY NÁVOD NA POUŽITIE: ULTRAZVUKOVÝ DIFUZÉR BLOOMY LOTUS MACARON (BL-056)
1. Technické špecifikácie
· Model: Bloomy Lotus Macaron (BL-056)
· Objem nádržky na vodu: 290 ml (9.8 fl. oz.)
· Odporúčaná veľkosť miestnosti: až do 60 m² (646 sq. ft.)
· Materiál: Ručne vyrábaná prémiová keramika (horné veko), ABS / PP plast (základňa a nádržka)
· Rozmery: šírka 16 cm (6.3") × výška 11,3 cm (4.3")
· Typ difúzie: Ultrazvuková (frekvencia generuje studenú hmlu)
· Funkcie: Výber prevádzkových režimov, teplé biele LED podsvietenie, integrovaný časovač, automatické bezpečnostné vypnutie pri nedostatku vody či prevrhnutí.
· Napájanie: Sieťový adaptér (priložený v balení)
2. Uvedenie difuzéra do prevádzky (Príprava a plnenie)
Pred akoukoľvek manipuláciou s prístrojom sa uistite, že je vypnutý a odpojený od elektrickej siete.
1. Umiestnenie: Postavte difuzér na rovný, stabilný, pevný a vodeodolný povrch. Uistite sa, že okolo prístroja môže voľne prúdiť vzduch a že nestojí v bezprostrednej blízkosti elektroniky alebo materiálov citlivých na vlhkosť.
2. Otvorenie: Opatrne vertikálnym smerom nahor zložte vonkajší keramický kryt (vo tvare makrónky) a následne zložte vnútorné plastové ochranné viečko nádržky.
3. Pripojenie napájania: Zapojte konektor napájacieho adaptéra do zdierky na spodnej/zadnej strane základne difuzéra. Sieťový adaptér zatiaľ nezapájajte do zásuvky v stene.
4. Plnenie vodou: Do nádržky nalejte čistú vodu s izbovou teplotou – výrobca ideálne odporúča vodu filtrovanú alebo destilovanú, aby sa minimalizovalo usadzovanie vodného kameňa.
· ⚠️ DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Nikdy neprekračujte vyznačenú maximálnu hladinu vody (rysku MAX / 290 ml) vo vnútri nádržky. Pokiaľ nádržku preplníte, ultrazvuková membrána nebude schopná správne vibrovať a prístroj nebude generovať žiadnu hmlu.
5. Pridanie vonnej esencie: Do vody nakvapkajte 3 až 5 kvapiek kvalitného esenciálneho alebo aroma oleja. Intenzitu vône môžete upraviť počtom kvapiek podľa veľkosti miestnosti a Vašich osobných preferencií. Nikdy nekvapkajte olej do suchej nádržky bez vody, esencie by mohli poškodiť plastový povrch.
6. Uzatvorenie: Nasaďte späť vnútorné plastové viečko a potom opatrne usaďte vonkajší ťažký keramický kryt. Uistite sa, že obe časti správne dosadli na svoje miesto. Zastrčte adaptér do zásuvky (230 V).
3. Ovládanie a funkcie
Ovládanie sa vykonáva pomocou integrovaných tlačidiel umiestnených na základni prístroja.
🌬️ Nastavenie difúzie a časovača (Tlačidlo MIST)
Opakovaným stlačením tlačidla pre hmlu volíte požadovaný prevádzkový režim:
· Režim 2H: Zapne nepretržitú difúziu na dobu 2 hodín, po ktorých uplynutí sa prístroj automaticky vypne.
· Režim 8H: Zapne nepretržitú difúziu na dobu 8 hodín s nižšou intenzitou, ideálne pre dlhotrvajúce prevoňanie.
· Režim 16H (Intervalový): Aktivuje úsporný intervalový režim, kedy prístroj strieda cykly 5 minút zapnuté (mlženie) a 5 minut vypnuté (pauza). Tento režim udrží prístroj v chode až 16 hodín na jedno naplnenie.
· Ďalšie stlačenie: Úplné vypnutie difúzie.
💡 Nastavenie LED osvetlenia (Tlačidlo LIGHT)
Tento model ponúka upokojujúce teplé biele podsvietenie, ktoré jemne presvitá a vytvára intímnu atmosféru. Osvetlenie pracuje nezávisle od vypúšťania hmly.
· 1. stlačenie: Zapne sa stále biele ambientné osvetlenie.
· 2. stlačenie: Aktivuje sa mihotajúci sa režim (Candle Effect), ktorý verne napodobňuje upokojujúce svetlo zapálenej voskovej sviečky.
· 3. stlačenie: Úplné vypnutie svetla (ideálne pre nerušený spánok), pričom funkcia difúzie môže zostať ďalej v prevádzke.
4. Bezpečnosť, údržba a čistenie
💡 Automatické bezpečnostné vypnutie
Prístroj má v sebe integrovaný elektronický senzor hladiny vody a polohy. Akonáhle sa voda v nádržke úplne spotrebuje, alebo pokiaľ dôjde k náhodnému prevrhnutiu/nakloneniu prístroja, difuzér sa automaticky sám okamžite vypne, aby nedošlo k prehriatiu a poškodeniu ultrazvukového disku.
· Smer vylievania vody (Extrémne dôležité): Pokiaľ v nádržke zostala voda a potrebujete ji vyliať (napr. pri čistení alebo zmene vône), vždy ju vylievajte na opačnej strane, než sa nachádza výstup vzduchu (malý ventilačný otvor vo vnútri nádržky). Pokiaľ by voda zatiekla do tejto ventilácie, dôjde k nevratnému poškodeniu vnútornej elektroniky v základni prístroja.
· Pravidelné čistenie: Pre zachovanie stopercentnej funkčnosti a čistoty vône odporúčame po každom použití zvyšky vody vyliať. Minimálne raz týždenne nádržku dôkladne vyčistite – vypláchnite ju čistou vodou s kvapkou jemného saponátu (jaru) a utrite mäkkou handričkou alebo papierovým obrúskom.
· Odstraňovanie vodného kameňa: Keramický ultrazvukový disk na dne nádržky čistite s maximálnou opatrnosťou. Nikdy naň netlačte prstami, nepoužívajte hrubé hubky ani ostré či kovové predmety. Pokiaľ sa na disku usadí vodný kameň, kvapnite naň pár kvapiek bieleho octu alebo kyseliny citrónovej rozpustenej vo vode, nechajte 5 až 10 minút pôsobiť a potom disk jemne očistite vatovou tyčinkou. Následne nádržku vypláchnite čistou vodou a vytrite dosucha.
· Všeobecné varovania: Nevystavujte prístroj priamemu slnečnému žiareniu. Chráňte ho pred nárazmi a pádmi (keramický kryt je krehký). Pokiaľ prístroj dlhší čas nepoužívate, nenechávajte v ňom stáť vodu a skladujte ho v suchu. Uchovávajte mimo dosahu dětí.
