OFICIÁLNY NÁVOD NA POUŽITIE: ULTRAZVUKOVÝ DIFUZÉR ESTÉBAN EASY LIVING
1. Všeobecné pokyny a varovania
· Záruka: Na produkt sa vzťahuje záruka v súlade s platnou legislatívou proti predloženiu pokladničného bloku alebo iného dokladu o kúpe.
· Náhradné diely: K tomuto produktu nie sú dostupné žiadne náhradné diely.
· Manipulácia a ochrana: Vyvarujte sa nárazom a pádom prístroja. Prístroj nikdy neprefarbujte ani nezakrývejte.
· Únik kvapalín a čistenie: Dbajte na to, aby roztok z nádržky nevytiekol z prístroja. Po použití musí byť prístroj okamžite vyčistený a nesmie sa v ňom nachádzať žiadny zvyšok roztoku.
· Umiestnenie: Počas prevádzky difuzér (zvlhčovač) nikdy nepremiestňujte. Prístroj vždy postavte na rovnú, stabilnú a chránenú plochu. Používajte iba adaptér dodávaný s týmto difuzérom. Pri čistení alebo doplňovaní vody musí byť zástrčka vytiahnutá zo zásuvky.
· Bezpečnosť: Neumiestňujte prístroj v dosahu dětí alebo zvierat. Kupujúci nesmie prístroj sám demontovať. Ventilačný otvor na základni prístroja musí zostať vždy voľný, aby sa zabránilo prehriatiu.
· Používané esencie: Prístroj je určený na použitie iba s interiérovými parfumovými koncentrátmi Estéban zriedenými vo vode. Použitie iných látok môže predstavovať riziko.
· Poškodenie napájania: Flexibilný externý kábel tohto transformátora nie je možné vymeniť; pri poškodení kábla by mal byť transformátor zlikvidovaný. Pri poškodení kolíkov zástrčky je nutné sieťový adaptér vyradiť a zošrotovať. Prístroj sa smie prevádzkovať iba s veľmi nízkym bezpečnostným napätím, ako je vyznačené na prístroji.
· Použitie deťmi a osobami: Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, prípadne osoby s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod náležitým dohľadom alebo boli riadne poučené o bezpečnom používaní prístroja a plne pochopili súvisiace riziká. Deti sa s prístrojom nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
⚠️ DÔLEŽITÉ ZDRAVOTNÉ UPOZORNENIE
Mikroorganizmy, ktoré môžu byť prítomné vo vode alebo v prostredí, kde sa prístroj používa či skladuje, sa môžu v nádržke na vodu množiť a následne byť rozptyľované do ovzdušia, čo môže viesť k vážnym zdravotným rizikám. Nádržku preto každé 3 dni dôkladne vyčistite.
2. Celkový vzhľad a súčasti prístroja
· A: Horná časť, sklenený valec
· 1: Výstup hmly / pary
· B: Viečko nádržky
· C: Spodná časť, nádržka na vodu
· 2: Tlačidlo ON/OFF (Hlavný vypínač)
· 3: Tlačidlo LIGHT (Osvetlenie)
· 4: Smer vylievania vody z nádržky
· 5: Maximálna hladina vody (ryska MAX)
· 6: Výstup vzduchu (Sem nesmie zatiecť voda!)
· 7: Keramický disk
· 8: Zdierka pre pripojenie elektrického kábla
· D: Elektrický napájací kábel
Technické parametre:
· Vstup adaptéra: 100–240 V ~ 50/60 Hz
· Výstup adaptéra: 24 V ⎓ 0,5 A
· Výkon: 12 W
3. Uvedenie difuzéra do prevádzky (Kroky 1–6)
1. Zložte horný sklenený kryt (A).
2. Zložte vnútorné viečko nádržky (B).
3. Do nádržky (C) nalejte čistú vodu do maximálneho množstva 150 ml (neprekračujte rysku MAX).
4. Pridajte vôňu: V závislosti od požadovanej intenzity nakvapkajte do vody 10 kvapiek interiérového parfumového koncentrátu Estéban.
5. Nasaďte späť vnútorné viečko (B) a následne horný sklenený valec (A).
6. Pripojte napájací kábel k základni prístroja a zapojte adaptér do zásuvky.
· Upozornenie: Rozprašovač nebude fungovať, pokiaľ je množstvo vody nedostatočné, alebo pokiaľ naopak prekračuje limit 150 ml.
4. Ovládanie a funkcie
🌬️ Tlačidlo ON/OFF (Difúzia)
· 1. stlačenie: Spustenie nepretržitého rozprašovania / prevoňania.
· 2. stlačenie: Prepnutie na prerušovaný režim – difúzia prebieha striedavo v cykloch každých 30 sekúnd.
· 3. stlačenie: Kompletné vypnutie rozprašovania.
💡 Tlačidlo LIGHT (Osvetlenie)
Funguje úplne nezávisle od funkcií tlačidla ON/OFF.
· 1. stlačenie: Rozsvietenie jasného náladového osvetlenia.
· 2. stlačenie: Efekt sviečky (jemné mihotanie svetla).
· 3. stlačenie: Úplné zhasnutie osvetlenia.
5. Bezpečnostné opatrenia pri používaní
· Postavte difuzér na rovnú a stabilnú plochu, bezpečne ďaleko od okraja.
· Odporúčaná voda: Minerálna voda / voda z kohútika / s izbovou teplotou / s nízkym obsahom vápnika.
· Do nádržky nikdy nelejte horúcu vodu (hrozí poškodenie citlivých súčastí).
· Pokiaľ prístroj nepoužívate, nikdy nenechávajte vodu stáť v nádržke. Oblasť okolo prístroja nesmie zostávať mokrá ani vlhká.
· ⚠️ Nikdy nekapejte vonné koncentráty do ešte suchej nádržky bez vody, inak môže dôjsť k poškodeniu prístroja. Nadmerné množstvo koncentrátu môže narušiť tvorbu hmly alebo prístroj poškodiť.
· Po každom použití a pred dlhším uskladnením prístroj krok za krokom dôkladne vyčistite, aby ste predišli nečistotám a zápachu:
· Čistenie nádržky a hornej časti: Nádržku na vodu a vnútorné súčasti umyte vodou. Použite na to savý kuchynský papier a jemný čistiaci prostriedok (napr. mýdlo, prostriedok na riad). Nepoužívajte spreje, rozpúšťadlá ani abrazívne piesky, ktoré by mohli prístroj poškriabať. Prístroj osušte handričkou.
· Čistenie zvonku: Vonkajší povrch utrite v prípade potreby jemne navlhčenou mäkkou handričkou.
· Čistenie keramického disku: Na očistenie disku použite vatovú tyčinku navlhčenú iba v čistej vode – na disk netlačte príliš silno.
6. Riešenie prípadných problémov
Pri výskyte funkčných porúch skontrolujte nasledujúce body:
	Závada / Príznak
	Možná príčina
	Riešenie

	Pri zapnutí prístroja nevychádza žiadna hmla
	Prístroj nie je pripojený k sieti.
	Uistite sa, že je elektrický adaptér správne pripojený k prístroju a zástrčka je pevne zasunutá do zásuvky.

	
	Nedostatočná hladina vody.
	Naplňte nádržku na vodu.

	
	Hladina vody prekračuje limit 150 ml.
	Odlejte prebytočné množstvo vody z nádržky.

	
	Výstupný otvor na diele B je upchatý.
	Skontrolujte otvor a uistite sa, že nič nebráni voľnému výstupu hmly.

	Počas prevádzky sa hmla náhle zastaví
	Nedostatočná hladina vody.
	Naplňte nádržku na vodu.

	
	Nahromadenie vodných kvapiek na konci dielu B.
	Vypnite prístroj, zložte diely A a B a nahromadené kvapky vody utrite.

	Množstvo vychádzajúcej hmly je slabé
	Keramický disk je znečistený.
	Vyčistěte disk vatovou tyčinkou podľa pokynov v rubrike „Bezpečnostné opatrenia pri používaní“.

	
	V nádržke je nadmerné množstvo vonného koncentrátu Estéban.
	Vyprázdnite nádržku a celý prístroj kompletne vyčistite.

	
	Nahromadenie vodných kvapiek na konci dielu B.
	Vypněte prístroj, zložte diely A a B a nahromadené kvapky vody utrite.

	Svetlo sa vôbec nerozsvieti
	Porucha vnútorného modulu difuzéra.
	V rámci zákonnej lehoty odneste prístroj späť svojmu predajcovi na vyriešenie reklamácie.


Pokiaľ problémy pretrvávajú, obráťte sa na svojho predajcu. Výrobca neodpovedá za škody spôsobené nesprávnou manipuláciou.

