Bedienungsanleitung: Millefiori Milano Hydro Sphere
1. Vorbereitung des Geräts
· Stellen Sie den Diffusor auf eine ebene, feste und wasserfeste Oberfläche.
· Nehmen Sie die äußere Designabdeckung und anschließend den inneren Kunststoffdeckel des Wassertanks ab.
· Schließen Sie das Netzkabel an den Anschluss auf der Unter- oder Rückseite des Diffusors an (noch nicht in die Steckdose stecken).
2. Befüllen mit Wasser und Duftöl
· Gießen Sie sauberes Wasser in den Tank (idealerweise Raumtemperatur, Leitungs- oder destilliertes Wasser).
· Wichtig: Überschreiten Sie niemals die maximale Markierung (Max) im Inneren des Tanks (das Fassungsvermögen beträgt 150 ml). Wenn zu viel Wasser vorhanden ist, kann das Gerät keinen Nebel erzeugen.
· Geben Sie einige Tropfen Duft- oder ätherisches Öl in das Wasser (der Hersteller empfiehlt die wasserlöslichen Öle von Millefiori Milano). Wählen Sie die Menge je nach gewünschter Duftintensität – normalerweise reichen 3 bis 5 Tropfen aus.
3. Inbetriebnahme und Bedienung
· Setzen Sie den inneren Deckel und die äußere Abdeckung wieder auf. Stellen Sie sicher, dass alles richtig sitzt, damit kein Wasser herusspritzt.
· Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose.
· Schalten Sie das Gerät mit der Bedientaste ein:
· Erstes Drücken: Die Diffusion (Nebelerzeugung) startet und die 6 Farben der LED-Hintergrundbeleuchtung beginnen zu wechseln.
· Nächstes Drücken: Ermöglicht es Ihnen, die Farbe bei derjenigen anzuhalten, die Ihnen am besten gefällt, oder die Hintergrundbeleuchtung komplett auszuschalten (wobei der Diffusor weiterhin in Betrieb bleibt).
· Langes Drücken / weiterer Drückzyklus: Das Gerät schaltet sich vollständig aus.
💡 Automatische Abschaltung
Der Diffusor arbeitet nach dem Prinzip der Ultraschallvibrationen. Sobald das Wasser im Tank vollständig verdampft ist, schaltet sich das Gerät automatisch selbstständig aus.

